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水 银 开 关


★简介


   20-39-25


堵塞开关，又称煤溜开关。是一种结构简单，使用方便，安全可靠的料流，料流检测器，其体积小，坚固且抗腐蚀。用途：溜槽或转接处堵塞探测器：输送机皮带跑偏探测器：翻车机卸料探测头：用于皮带和振动给料机缺料或者无料探测。


★工作原理


垂直悬挂的堵塞开关在收到在受到外力作用且偏离垂直位置15度以上时，开关内部的触点动作，常闭触点断开（或常开触点闭合）。当外撤消后，堵塞开关回复到垂直状态，触点复又闭合（或断开）。利用堵塞开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况，一边及时采取措施，保护设备。    
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偏心传感器
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★技术指标


额定触点：220VAV/2A


额定温度：-20°~100°（可以定制200℃）


外壳材质：铸钢


电缆长度：6000mm（可以定制）


探头长度：195mm


探头总长：230mm


尾部连接螺纹：M24*1.5*50


产品质量：1.5kg





额定触点：220VAV/2A或2V/1A


额定温度：-20°~100°（可以定制200℃）


外壳材质：铸钢


电缆长度：6000mm（可以定制）


探头长度：180mm


探头总长：210mm


尾部连接螺纹：M20*1.5*50


产品质量：1.2kg


★应用
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