Stall switch(失速开关）
Type:TMJ-J9


BN（棕色）
U(电压）:90~250VAC. 

BU（蓝色）                               I（电流）:300mA.max 

GY(灰色)

Temp（温度）:-10~+75℃

Sn（感应距离）:15mm

Scope of use（使用范围）
磁力传感器、激光传感器、液位传感器、注意传感器、固态传感器、中间继电器
Proximity seaser Photo sensor Holver sensor Magnetic sensor Laser sensor 

Level sensor Gnote sensorSolid state relay Intermediate relay
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