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TM-LX-Q拉绳开关
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二、外形尺寸


� INCLUDEPICTURE "H:\\WeChat Files\\a24937397\\Application%20Data\\Tencent\\Users\\80681968\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\1M_N22(B5ZX7%60F%7bDW%7dY@E)P.jpg" \* MERGEFORMAT ���


三、开关接线


本开关内部微动开关可根据实际需要连接成常开或常闭合。详情参照产品标签。
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TM-LX-Q拉绳开关


本开关主要用于输送机发生事故时紧急停机，当胶带输送现场发生紧急事故需要停机时，可拉动系在输送机两侧的钢丝绳，使机内的滑块与开关作用，发出停机信号；松开钢丝绳，开关方能自动复位，停机信号消失。


一、技术参数


环境温度：-30℃~+60℃  环境湿度：不大于85%


触点数量：1个常开 1个常闭    


触电容量：24～380V  AC/DC电流1:5A


复位方式：自动复位


动作力：10Kg         重量：2.5Kg


极限角度：70°        可靠性：＞106次


含地址码模块含接线腔























四、安装与使用


a)  开关平稳地安装在机架固定支架上。


b) 将钢丝绳系在两端拉环上，每侧绳长不超过40米


（有坡度时应缩短为25米）


c) 拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位。


d) 钢丝绳沿胶带平行方向设置，每10米加一吊环。
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    安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样式、开关点数量，可根据用户要求定制。

















