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结构特点


1、本检测器采用侧压活动门结构，故障排除后，压重块的压力使活门自动复位；


2、机内选用进口行程开关，动作灵敏，可靠性高；


3、外形尺寸小，便于安装。
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徐州泰默机械设备有限公司


TM-PP-2D-SS


溜槽堵塞检测器


使用说明书
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溜槽堵塞检测器


  本检测器用于输煤系列中溜槽发生堵塞时的


检测，并可提供报警或停机信号，也可与振动


电机连接，用以排除堵塞故障。


技术参数


1、使用环境条件


a、环境温度-20℃～+40℃


b、相对温度不大于85%


2、动作角度：5°


3、极限角度：10°


4、触点数量：1常开、1常闭


5、触点容量：24～380V AC/DC 电流1:5A


6、可靠性：＞106次


7、防护等级：1P55


8、重量：5Kg


� INCLUDEPICTURE "E:\\新建文件夹 (2)\\Application%20Data\\Tencent\\Users\\80681968\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\UB3B%7b$$$TB%25KM4LO4F72KLC.jpg" \* MERGEFORMAT ���























安装与使用


1、安装在不受物料直接冲击的溜槽垂直侧壁上；


2、产品可分为两个一组，安装高度根据用户需要而定，一般安装于溜槽底部向上三分之二高度为宜；


3、本机也可用四个分两组使用，一组安装在溜槽侧壁从底算起三分之一相对高度，作为轻度堵塞检测，用于接振打装置信号，当溜槽发生堵塞时，振打装置接收到信号后，并开始振打，另一组安装底部三分之二处，作为重度堵塞检测，发生堵塞时输出停机信号。




















