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fAEZSE : 24 ~380V AC/DC Hai# : 1:5A







四、安装与使用


1、将两级跑偏开关固定在支架上，然后焊接在胶带机架上。


2、将立棍轴线与胶带片面相垂直，立棍与胶带边缘距离


为50mm～100mm


3、胶带位于立棍下端1/3处。


4、每50m胶带至少需要安装一对此开关。


�


安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样式、开关点数量，可根据用户要求定制。











二、外形尺寸


��


三、开关接线


本开关内部有2个微动开关K1；K2，可根据实际需要连接成常开或常闭合。


接线方式


� INCLUDEPICTURE "H:\\WeChat Files\\a24937397\\Application%20Data\\Tencent\\Users\\80681968\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\%5b%251GI_JV%7b6X_QT3KD4F_M71.jpg" \* MERGEFORMAT ���

















TM-PY-Q两级跑偏开关


 本开关主要用于输送机胶带跑偏检测，防止胶带跑偏而造成物料溢出等故障。当胶带发生跑偏时，胶带边缘带动立棍旋转并挤压立棍使之倾斜。若立棍倾斜大于一级动作角度时开关便发出一组信号用于警告，若立棍倾斜大于二级动作角度时开关便发出另一组信号用于停机。胶带机恢复正常运行后，立棍自动复位。





一、技术参数


1、环境温度：-30℃～60℃；


2、相对湿度:不大于85%；


3、触点数量：2组开关；


4、触点容量：24～380V


AC/DC   电流1:5A；


5、动作角度：12-30


10-45    25-35


15-45   10-45等；


6、极限角度：70°；


7、防护等级：1P65；


8、重量：3.5Kg；


9、复位方式：自动复位。


10、含地址码模块含接线腔














徐州泰默机械设备有限公司


TM-PY-Q两级跑偏开关
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